CENU APTAUJAS
NOLIKUMS
“Skaņas aparatūras aprīkojuma piegāde”,
identifikācijas numurs BAP/2026/2-1/26

Bauskā, Bauskas novadā		Nolikuma datums ir pievienotā elektroniskā paraksta 
un laika zīmoga datums

1. Pasūtītājs
	Nosaukums
	Bauskas novada pašvaldības iestāde 
“Bauskas apvienības pārvalde”

	Juridiskā adrese
	Uzvaras iela 6, Bauska,  Bauskas nov., 
LV-3910

	Reģistrācijas numurs
	50900038281


2. Iepirkuma priekšmets
[bookmark: _Hlk146278640]Skaņas aparatūras aprīkojuma piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Nolikuma 3.pielikums).
3. Identifikācijas numurs: BAP/2026/2-1/26
4. Kontaktpersona
Bauskas apvienības pārvaldes Gailīšu pagasta nodaļas vadītāja Baiba Marčenkova, e-pasts gailisi@bauskasnovads.lv , tālr. +371 29581606.
5. Piedāvājumu iesniegšana, iesniegšanas veids un termiņš:	
5.1. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama un ir par pamatu pretendenta piedāvājuma noraidīšanai;
5.2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz  par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
5.3. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz elektroniski līdz 2026. gada 15.jūnijam plkst. 16:00, nosūtot uz e-pasta adresi:  bauska.parvalde@bauskasnovads.lv . 
5.4. Pretendents piedāvājumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai iesniedz elektroniskus papīra formas dokumentu faksimilattēlus ar visām oriģināla dokumenta grafiskajām un citām īpatnībām. Ja iesniegti oriģināla papīra dokumenta faksimilattēli, Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma vienas dienas laikā jāiesniedz oriģinālie papīra formas dokumenti. 
5.5. Pretendents tiesīgs iesniegt šifrētus dokumentus. Ja iesniegti šifrēti dokumenti, Pretendents ne vēlāk kā 30 minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītāja kontaktpersonai nosūta derīgu elektronisko atslēgu vai paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 
6. Līguma nosacījumi:
6.1. Plānotā  līgumcena 885.00  EUR bez PVN. 
6.2. Līguma izpildes laiks ir 1 (viens) mēnesis no līguma spēkā stāšanās dienas.
6.3. Līguma izpildes vieta: Bauskas apvienības pārvaldes Gailīšu pagasta nodaļa, adrese Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931.
6.4. Apmaksa: Avansa maksājums netiek paredzēts. Maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc preces un strukturēta elektroniskā rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā. 
7. Prasības pretendentam
Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, kura līdz līguma slēgšanas dienai ir reģistrēta, licencēta un/vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīga nodarboties ar komercdarbību un sniegt Pasūtītājam nepieciešamo piegādi. 
8. Iesniedzamie dokumenti:
8.1. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 2.pielikumam.
Pretendentam finanšu piedāvājumā jānorāda katras piedāvātās preces ražotājs, modelis/tips un atbilstība norādītajiem tehniskajiem parametriem. Ja tiek piedāvāts cits modelis/ražotājs, pretendentam jāpievieno tehniskās dokumentācijas apliecinājums par atbilstību specifikācijā noteiktajām minimālajām prasībām.
8.2. Pieteikums dalībai cenu aptaujā, atbilstoši 3.pielikumam;
9. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst tirgus izpētes noteikumiem (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).
10. Informācija par līgumu
10.1. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu.
10.2. Pasūtītājs ir tiesīgs neslēgt līgumu, ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītājam pieejamo finansējumu.
10.3. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz to pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
10.4.  Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents 10 dienu laikā nenoslēdz līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.
11. Pielikumi
Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
	1.pielikums
	Tehniskā specifikācija

	2.pielikums
	Finanšu piedāvājums

	3.pielikums
	Pieteikums



Bauskas novada pašvaldības iestāde
“Bauskas apvienības pārvalde”  vadītājas vietniece  			                    D.Šķiliņa






1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
CENU APTAUJĀ
“Skaņas aparatūras aprīkojuma piegāde”,
identifikācijas numurs BAP/2026/2-1/26
[bookmark: _Hlk164845401]

1. Visām piedāvātajām precēm jāatbilst zemāk norādītajām minimālajām tehniskajām prasībām. Ražotājs vai modelis var atšķirties no norādītajiem piemēriem, ja tiek nodrošināta pilnīga atbilstība visiem tehniskajiem parametriem. Piedāvātajam aprīkojumam jābūt jaunam, nelietotam un ar ražotāja garantiju.
2. Piegādātājam jānodrošina preču piegāde pilnā apjomā norādītajā termiņā — 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Precēm jāpievieno atbilstošas garantijas dokumenti un, ja nepieciešams, atbilstības sertifikāti.
4. Visām precēm jābūt oriģinālā, nebojātā iepakojumā.
5. Piegādātājs nodrošina garantijas apkalpošanu visu garantijas periodu. Piegādāto preču kvalitātes garantijas perioda termiņš ir ne mazāk kā 12 mēneši no piegādes dienas.
6. Nepieciešamais skaņas aprīkojums
	Nr.p.k
	Skaņas aprīkojums
	Specifikācija
	Skaits (gab)


	1
	XLR vīrišķais uz XLR sievišķais mikrofonu kabelis (6m) 
	PVC izolācija, 2x22mm2 iekšējo vadu šķērsgriezums, 6mm  kabeļa kopējais diametrs, melns, piem., Cordial EM 6 FM elements
	4

	2
	TS 6.3mm vīrišķais uz 6.3mm vīrišķais instrumentu kabelis (6m)
	PVC izolācija, 22mm2 iekšējā vada šķērsgriezums, 6mm  kabeļa kopējais diametrs, melns, piem., Cordial CCI 6 PR
	2

	3
	TRS  6.3mm vīrišķais uz 6.3mm vīrišķais instrumentu kabelis (6m) 
	PVC izolācija, 2x20mm2 iekšējo vadu šķērsgriezums, 6mm  kabeļa kopējais diametrs, melns, piem., Cordial CFM 6,0 VV
	2

	4
	Skatuves audio multicore kabelis ar stagebox kasti (30m) ar 12 (vai vairāk) XLR sievišķajām ieejām un 4 XLR vīrišķajām (vai vairāk) izejām stage box kastē.
	Kabeļa izolācija: PVC, melns, garums 30 m; stagebox kaste - trapecveida vai taisnstūra, melna, ar Neutrik, Rean vai Roxtone XLR ligzdām, piem., Cordial Multicore CYB C 12/4
	1

	5
	Mikrofonu statīvi
	ar salokāmām trim kājām pamatnē, augstuma regulāciju 900mm-1600mm diapazonā un augšas pagarinājumu 800mm garumā vai regulējamu 460mm-770mm diapazonā; melns piem., K&M 210/9
	6

	6
	Apskaņošanas skandu statīvi
	tērauda konstrukcija ar 3 kājām pamatnē, ar galējā pagarinājuma caurules diametru 35mm un pagarinājumu 1430-2240mm diapazonā, piem., K&M 21435
	2

	7
	Mikrofona turētājs
	melns, plastmasas, elastīgs ar ievietojamā mikrofona iespējamo diametru 28-34mm, piem., K&M 85055
	8

	8
	DI jeb direct injection box
	aktīvais, darbināms no phantom power, ar XLR sievišķo un 6.3mm sievišķo jack ieeju, 6.3mm sievišķo jack caurejošajam signālam, XLR vīrišķo izeju, ar 20 db signāla jaudas samazinājuma un zemējuma slēdžiem, piem., LD Systems IO 2
	1

	9
	Skatuves (kora) iekaramie kondensatora mikrofoni
	kardioīda, ar skaņas uztveršanu 70-16000Hz diapazonā, 7,6m (vai garāku) pievienotu vadu ar XLR sieviešķo savienojumu, melns, piem., Audio-Technica Pro 45
	2
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