Iepirkuma „ Dekoratīva LED āra apgaismojuma izgatavošana un piegāde” nolikums,

identifikācijas Nr. BAP/2026/2-1/37 

1. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

CENU APTAUJAI
“Dekoratīva LED āra apgaismojuma izgatavošana un piegāde” 

identifikācijas Nr. 

1. Dekoratīvs LED āra apgaismojums (turpmāk – Dekori) izgatavojams atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām tehniskajām prasībām, tehniskajā specifikācijā iekļautajām skicēm.
2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents iepazīstas ar uzstādīšanas un stiprinājuma vietām dabā.
3. Finanšu piedāvājumā paredz un iekļauj arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas tehniskajā specifikācijā, bet bez kuru izpildes nevar nokomplektēt Dekorus ar atbilstoša izmēra stiprinājumiem.
4. Izgatavojamo un piegādājamo Dekoru skaits:  
4.1.  Skicē atveidotais Dekors Nr.1 - 12 gab.
Izmērs un izskats saskaņā ar Tehniskās specifikācijas - tehniskā piedāvājuma 1.pielikumā pievienoto dekoratīvo elementu izskatu un izmēriem.
4.2.  Skicē atveidotais Dekors Nr.2 – 13 gab.

Izmērs un izskats saskaņā ar Tehniskās specifikācijas-tehniskā piedāvājuma 2.pielikumā pievienoto dekoratīvo elementu izskatu un izmēriem. 

5. Dekoru izgatavošanā Pretendentam ir tiesības (kā izvēles opciju) izmantot Pasūtītāja rīcībā esošo materiālu – alumīnija profila rāmjus (izmantot tikai kā izejmateriālu, sagriežot un pārmetinot, nevis kā gatavus rāmjus), kuru izmēri un fotoattēli pievienoti Tehniskās specifikācijas - tehniskā piedāvājuma 3.pielikumā. Alumīnija profila rāmju kopskaits ir 27 gab., Pretendents drīkst saņemt un izmantot visus alumīnija profila rāmjus, pāri palikušo materiālu jāatgriež Pasūtītājam.  
5.1. Pasūtītāja īpašumā esošo alumīnija profila rāmju izmantošana nav obligāts nosacījums. Pretendents var izvēlēties izgatavot Dekorus, pilnībā izmantojot savus materiālus.
5.2. Ja Pretendents izvēlas izmantot Pasūtītāja materiālu - alumīnija profila rāmjus, tam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir tiesības klātienē iepazīties ar materiāla tehnisko stāvokli, saskaņojot laiku ar Pasūtītāja kontaktpersonu. Pretendents ir pilnībā atbildīgs par Pasūtītāja nodrošinātā materiāla savietojamību ar gala produktu un tā atbilstību drošības prasībām uz ielu apgaismojuma staba.

6. Pretendents iepazīstas ar uzstādīšanas un stiprinājuma vietām dabā Dārza ielā un Salātu ielā, Bauskā, Bauskas novadā iepriekš piesakoties pie Pasūtītāja pārstāvja zvanot uz tālruņa Nr. 27879715 vai rakstot uz e-pastu: gatis.paunins@bauskasnovads.lv.

	Tehniskās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums, apliecinot prasību izpildi

	Izmantota LED tehnoloģija
	

	LED virtene silti baltā krāsā no 1800 - 2700 K; LED gaismas kabelis auksti baltā krāsā 5500 - 6000 K, pusmēness izgaismošanai silti baltā krāsā 5500 - 6000 K. 
	

	Darba spriegums elektriskajiem komponentiem 230V, aizsardzības klase vismaz IP 44.
	

	Izmantotie materiāli atbilstoši CE, RoHS vai UL sertifikātiem.
	

	Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi.
	

	Dekoru izveidē izmantot gaismas materiālu, kas ar nemainīgu (piegādātajam atbilstošu) gaismas krāsu, spilgtumu un savienojuma elementiem būs pieejams vismaz 5 gadus pēc dekoru pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 
	

	Jauda/enerģijas patēriņš stundā (W) Dekoram Nr.1 un Dekoram Nr. 2 robežās no 45 līdz 100 W
	

	Metināts alumīnija profilu rāmis, profilu izmēri, vizuālās proporcijas, kopējie izmēri atbilstoši pievienotajām skicēm.
	

	Dekoriem - gan rāmim, gan gaismas materiāla veidiem un izvietojumam -  jābūt veidotiem ārējo sānu malā, kas nodrošina to, ka gaismas materiāls redzams gan no priekšpuses, gan no aizmugurējās puses, vadi nedrīkst aizsegt gaismas materiālu. 

Nav pieļaujama  cita veida vai intensitātes gaismas materiāla izmantošana. 
	

	Gaismas materiālam un strāvas kabeļiem jābūt stiprinātiem gar rāmja elementiem. Nav pieļaujams, ka tie brīvi karājas starp rāmja elementiem.
	

	Strāvas pievadkabeļa garums – vismaz 1 m; 

Veicot uzstādīšanas un stiprinājumu vietu apskati dabā jāparedz pievadkabeļi ar papildus pagarinātājiem, izvietojot tos starp taisngiezi un strāvas pievadkabeli, lai to garums ir pietiekošs līdz esošajām kontaktligzdām.
	

	Taisngeizi (AC/DC pārveidotāju) paredzēt atdalāmu no dekora  un pievadkabeļa ar ātrajiem savienojumiem. 
	

	Dekorā izmantotajai LED virtenei, pagarinātājiem, pievadiem u.c. elementiem ar kabeli jābūt baltā krāsā. 
	

	LED virtenei, LED gaismas kabelim, taisngriezim, strāvas pievadkabelim savstarpējos savienojumos izmantot ātros savienojumus (Quick fix, Easyconnect, Superconnect vai analogus), ar aizsardzības klasi vismaz IP44  
	

	Dekoriem nepieciešami 2 stiprinājuma kronšteini stiprināšanai pie apgaismes balsta, viens Dekora augšā, otrs apakšā.
	

	Prasības stiprinājuma kronšteinu pie apgaismes balsta risinājumam: 

 - metināta/locīta konstrukcija no cinkota metāla;

- kronšteiniem jābūt vienkārši uzliekamiem/noņemamiem pie balsta reizē ar Dekoru -  nav pieļaujams, ka kronšteinu daļas paliek pie apgaismes balsta laikā, kad dekori netiek eksponēti;

- nav pieļaujama kronšteinu stiprināšana pie apgaismes balsta ar metāla savilcēm vai metāla lentām – kronšteinu dizaina risinājumā paredzēt skavas veida risinājumu un stiprinājumus ar skrūvēm M8 - M10.
	


Tehniskās specifikācijas-tehniskā piedāvājuma 

1.pielikums
Dekora Nr.1 izskats un izmēri
Tehniskās prasības:

· Dekora izmēri – augstums 200 – 210 cm, platums 75 – 80 cm, biezums (dziļums) – ne vairāk kā 10 cm;
· Dekora svars – ne vairāk kā 15 kg;
· Apļu iekšpusē izvietojamas virtenes ar vismaz 50 statiskiem (nemirgojošiem) LED katrā aplī;
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Bumbu izvietojumam uz dekora, savstarpējām proporcijām un leņķim, kādā katra bumba sagriezta, jābūt atbilstošam skicei.
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Tehniskās specifikācijas-tehniskā piedāvājuma 

2.pielikums
Dekora Nr.2 izskats un izmēri

Tehniskās prasības:

· Dekora izmēri – augstums 200 – 210 cm, platums 75 – 80 cm, biezums (dziļums) – ne vairāk kā 10 cm;
· Dekora svars – ne vairāk kā 15 kg;
· Pusmēness izgaismošanai izmantojams silti balts 13 mm gaismas kabelis vai divpusējs neonflex kabelis;
· Ārējo loku izgaismošanai izmantojams auksti balts 13 mm gaismas kabelis vai divpusējs neonflex kabelis;
· Visiem dekorācijas elementiem jābūt stingri savstarpēji savienotiem un nostiprinātiem uz konstrukcijas;
· Dekorācijas elementu izvietojumam, savstarpējām proporcijām, loku izliekumam un leņķim jāatbilst iesniegtajai skicei.
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Tehniskās specifikācijas-tehniskā piedāvājuma 

3.pielikums
Pasūtītāja īpašumā esošu dekoru izskats un izmēri
1. Alumīnija profila rāmja augstums – 300 cm, platums – 120 cm, alumīnija profila platums – 2 cm, biezums – 2 cm. Dekoru skaits – 7 gab.
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2. Alumīnija profila rāmja augstums – 300 cm, platums – 100 cm, alumīnija profila platums – 2 cm, biezums – 2 cm. Dekoru skaits – 10 gab.
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3. Alumīnija profila rāmja augstums – 250 cm, platums – 100 cm, alumīnija profila platums – 2 cm, biezums – 2 cm. Dekoru skaits – 10 gab.
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