**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Pacēlāju noma Vecumnieku apvienības pārvaldes vajadzībām**

**Identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/37**

**Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Līguma priekšmets ir paceļamo mehānismu noma (ar operatoru un bez operatora) izmantošanai Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā (Bārbeles pagasts, Kurmenes pagasts, Skaistkalnes pagasts, Stelpes pagasts, Valles pagasts, Vecumnieku pagasts) pēc nepieciešamības.
2. Izpildītājs nodrošina iekārtu pieejamību **ne tālāk kā 55 km** no Vecumnieku apvienības pārvaldes Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
3. Piedāvātajām tehnikas vienībām ir spēkā esoša tehniskā pase.
4. Piedāvātās tehnikas (iekārtas) vienības:
	1. atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tām ir kompetentas institūcijas izsniegti atbilstību apliecinoši dokumenti;
	2. ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā, kuru uztur Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai atbilstošā citas Eiropas Savienības valsts kompetentā iestāde;
	3. ir nodrošinātas ar brīdinošiem uzrakstiem latviešu valodā;
	4. ir pārbaudītas normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un termiņos.
5. Pacēlāju lieto un vada speciālists (pacēlāja operators), kas attiecīgi apmācīts un apguvis attiecīgās konstrukcijas pacēlāju drošu lietošanu, ievērojot arī konkrētā pacēlāja ražotāja norādījumus, un attiecīgā apmācība ir dokumentāli apliecināta.
6. Pakalpojuma uzsākšanas termiņš ir līdz 5 (piecām) darba dienām no pasūtītāja pieprasījuma (e-pasta izsūtīšanas un informēšanas par e-pasta nosūtīšanu telefoniski) nosūtīšanas dienas.
7. Ja pakalpojumu izmanto bez operatora, jābūt iespējai iekārtu saņemt no plkst. 7.00, par iekārtas nodošanu Pasūtītājs vienojas ar Izpildītāju.
8. **Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās minimālās tehnikas vienības apraksts.**
	1. Pasūtītājam nepieciešamo vienlaicīgi pieejamo vienību skaits katrā pozīcijā – 1 gab.
	2. Vienu un to pašu tehnikas vienību (ar vienādiem parametriem) var piedāvāt pozīcijā “ar operatoru” un pozīcijā “bez operatora”.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Tehnikas nosaukums un minimālas prasības** | **Celšanas augstums m** (ne mazāk) | **Celtspēja kg** (ne mazāk) | **Celšanas augstums m** *Aizpilda pretendents* | **Celtspēja kg** *Aizpilda pretendents* | **Iekārtas marka, modelis, Reģ. Nr.***Aizpilda pretendents* | **Bīstamās iekārtas Reģ. Nr.***Aizpilda pretendents* |
| 1. | Hidrauliskais pacēlājs ar saliekamo vai teleskopisko strēli un grozu cilvēku pacelšanai uz autopiekabes bāzes (ar operatoru un piegādi) | 16 | 200 |  |  |  |  |
| 2. | Hidrauliskais pacēlājs ar saliekamo vai teleskopisko strēli un grozu cilvēku pacelšanai uz autopiekabes bāzes (bez operatora un piegādes) | 16 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Hidrauliskais pacēlājs ar saliekamo vai teleskopisko strēli un grozu cilvēku pacelšanai uz automašīnas bāzes (ar operatoru un piegādi) | 28 | 230 |  |  |  |  |
| 4. | Hidrauliskais pacēlājs ar saliekamo vai teleskopisko strēli un grozu cilvēku pacelšanai uz automašīnas bāzes (bez operatora un piegādes) | 28 | 230 |  |  |  |  |

Attālums no Pretendenta norādītās iekārtu saņemšanas vietas līdz Pasūtītāja ēkai Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. ir \_\_\_\_\_ km (*noapaļojot līdz 2 zīmēm aiz komata)*. Attālums tiek noteikts izmantojot „Google Maps” (tīmekļa karšu serviss).

Iekārtu atrašanās adrese (*norāda adresi)*: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |