CENU APTAUJA
Kondicioniera piegāde un uzstādīšana Misas bibliotēkas vajadzībām 
Identifikācijas numurs VAP/2-1/2026/20

2026. gada 2. jūnijā

1. Pasūtītājs
	Nosaukums
	Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde”

	Juridiskā adrese
	Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933, tālr. 63976100, e-pasts: vecumnieki.parvalde@bauskasnovads.lv, www.bauskasnovads.lv

	Reģistrācijas numurs
	Reģ. Nr. 90009115957


2. Iepirkuma priekšmets
Kondicioniera piegāde un uzstādīšana Misas bibliotēkas vajadzībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
3. Identifikācijas numurs: VAP/2-1/2026/20
4. Kontaktpersona
Inese Kampa, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Administrācija jurista palīdze, tālr. 63920589, e-pasts: vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv.
5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:	
Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2026. gada 8. jūnijam plkst. 12.00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv.lv.
6. Līguma nosacījumi
6.1. Līguma izpildes laiks: 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 
6.2. Līguma izpildes vietas (piegādes un uzstādīšanas adrese): Misas bibliotēka, Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
6.3. Apmaksa: Pasūtītājs veic līguma summas samaksu, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas un Izpildītāja izsniegtā rēķina saņemšanas, ieskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
6.4. Avansa maksājums netiek paredzēts.
7. Prasības pretendentam
7.1. Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, kura uz līguma slēgšanas dienu ir reģistrēta, licencēta un/vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un veikt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu.
7.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piedāvājumu paraksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno paraksttiesīgās personas izdota pilnvara.
8. Iesniedzamie dokumenti
8.1. Pieteikums (atbilstoši 2. pielikumam);
8.2. Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums (atbilstoši 1. pielikumam).


 
9. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Piedāvājums ar zemāko cenu un kas pilnībā atbilst cenu aptaujas noteikumiem (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).

Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja                                  Dace Šileika                                                          

1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Kondicioniera piegāde un uzstādīšana Misas bibliotēkas vajadzībām 
Identifikācijas numurs VAP/2-1/2026/20

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	



I. Minimālās prasības kondicionierim
	Parametrs
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums


	Piedāvātās iekārtas modelis, numurs:
	
	

	Skaits:
	1 gab.
	

	Tips:
	Konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku.
	

	Funkcijas:
	Sadzīves gaisa kondicionieris, paredzēts izmantošanai nedzīvojamās iekštelpās (birojos) – gaisa dzesēšanai un sildīšanai.
	

	Darba režīms:
	Automātiskais.
	

	Citas prasības:
	Tālvadības pults.
Automātiska atbrīvošana no kondensāta.
Aukstumaģents: pretendents norāda konkrētu aukstumaģentu - atbilstošu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.
	

	Prasības saistībā ar kondicioniera uzstādīšanu
	Kondicioniera ārējā bloka montāža – otrā stāva līmenī (līdz 8 m augstumā no zemes)
	

	
	Kondicioniera piegāde un uzstādīšana sešu nedēļu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Pēc darbu veikšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju (t.sk. izpildshēmu).
	

	
	Izpildītājs nodrošina kondicioniera uzstādīšanu ar visiem nepieciešamajiem izejmateriāliem t.sk. ar pieslēgkabeļiem un freona caurulēm. Iekšējā un ārējā moduļa novietojuma attālums paredzēts līdz 10 metriem. Kabeļiem un caurulēm caurdurot vismaz divas silikātu ķieģeļu sienas. 
Pasūtītājs nodrošinās elektrības barošanas pievadu līdz izpildītāja noteiktajai vietai ar atbilstošas elektrības jaudas pieslēgumu.
	

	
	Izpildītājam jānodrošina, ka freona caurules un pieslēgkabeļi tiks ievietoti atbilstošos nosegkanālos. Nosegkanālu izvietojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju montāžas laikā, ņemot vērā citu komunikāciju novietojumu un ēkas īpatnības.
	

	
	Pēc kondicioniera piegādes un uzstādīšanas jāveic sienu lokālais kosmētiskais remonts skartajās zonās, ja ir radušies sienu bojājumi uzstādīšanas procesā.
	

	
	Savienojumu veids jāizvēlas izjaucams vietās, kur var piekļūt vēlākai sistēmu apsekošanai. Vietās, kur vēlāk apgrūtināta vai neiespējama piekļūšana jāizvairās no jebkādu savienojumu veidošanas. Iekārtas un cauruļvadus montēt atstājot brīvu vietu apkalpošanai.
	

	
	Līguma darbības laikā Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citus noteikumus.
	

	
	Izpildītājs apņemas pēc kondicioniera piegādes un uzstādīšanas nodrošināt būvgružu izvešanu.
	

	Garantijas prasības:
	Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi no nodošanas – pieņemšanas akta (pavadzīmes-rēķina) abpusējas parakstīšanas dienas. 
	




II. Kondicioniera tehniskie dati

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība 
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Sistēma
	
	Inverter tipa
	

	2.
	Energoefektivitātes klase
	
	Vismaz A++
	

	3.
	Trokšņu līmenis 1 m attālumā no iekštelpu bloka
	dB(A)
	Ne lielāks kā 50
	

	4.
	Trokšņu līmenis 1 m attālumā no ārējā bloka
	dB(A)
	Ne lielāks kā 61
	

	5.
	Elektrobarošanas parametri
	V/ph/Hz
	220/240/1/50
	

	6.
	Energoefektivitāte dzesēšanas/sildīšanas režīmā
	EER
	Sildīšana (SCOP) ne mazāk kā 4,0

Dzesēšana (SEER) ne mazāk kā 6,0
	

	7.
	Iekārtas darbības diapazons saistībā ar telpas apsildīšanu pie āra temperatūras 
	C0
	Vismaz -15 līdz +24
	

	8.
	Iekārtas darbības diapazons saistībā ar telpas dzesēšanu pie āra temperatūras
	C0
	Vismaz -15 līdz +50
	

	9.
	Nominālā dzesēšanas jauda
	kW
	6,0-8,0
	

	10.
	Nominālā sildīšanas jauda
	kW
	6,0-8,0
	

	11.
	Paredzēts telpai ar platību
	m2
	vismaz 70
	


Kondicioniera piegāde un novietošana pirms Pakalpojuma izpildes jāsaskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu: Vecumnieku pagasta nodaļas vadītāju Lauri Mediņu, tālr. 22492615, e-pasts: lauris.medins@bauskasnovads.lv

	
Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts[footnoteRef:1]: [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 

	

	Datums:
	


Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona


2. pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ
Kondicioniera piegāde un uzstādīšana Misas bibliotēkas vajadzībām 
Identifikācijas numurs VAP/2-1/2026/20
	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	

	Vispārējā interneta adrese (ja attiecināms): 
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu/līguma izpildes atbildīgo personu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	



Iepazinies ar cenu aptaujas “Kondicioniera piegāde un uzstādīšana Misas bibliotēkas vajadzībām”, identifikācijas numurs VAP/2-1/2026/20, noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, piedāvāju veikt minēto pakalpojumu par šādu līgumcenu:
	Piegāde/pakalpojums
	Piedāvājuma cena par 1 komplektu (EUR, bez PVN)

	Kondicionieri (1 komplekts)
Pretendents norāda modeli un bloku:
_______________________________________________
(t.sk. montāžas pakalpojumi ar nepieciešamajiem materiāliem un iekārtām, lai nodrošinātu 1 kondicioniera darbību; iekārtas ieregulēšana; personāla apmācība; transporta izdevumi u.c. nepieciešamie izdevumi un nodokļi, izņemot PVN)
	

	PVN (21%), EUR:
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, EUR:
	



Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā administrācijas un transporta izmaksas, kā arī iespējamie sadārdzinājumi un visi riski un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un tiem pielīdzināmie maksājumi. 
Pretendenta rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildei, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo darbu izpildi.
Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.
	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts[footnoteRef:2]: [2:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 

	

	Datums:
	



          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
