CENU APTAUJA
Skeitparka rampu un bērnu rotaļu laukuma konstrukciju krāsojuma atjaunošana Vecumniekos
 Identifikācijas numurs VAP/2-1/2026/28

2026. gada 7. augustā

1. Pasūtītājs
	Nosaukums
	Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde”

	Juridiskā adrese
	Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933, tālr. 63976100, e-pasts: vecumnieki.parvalde@bauskasnovads.lv, www.bauskasnovads.lv

	Reģistrācijas numurs
	Reģ. Nr. 90009115957


2. Iepirkuma priekšmets
Skeitparka rampu un bērnu rotaļu laukuma konstrukciju krāsojuma atjaunošana Vecumniekos saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).
CPV kods: 45442100-8 (Krāsošanas darbi).
3. Identifikācijas numurs: VAP/2-1/2026/28
4. Kontaktpersona
Lauris Mediņš, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Vecumnieku pagasta nodaļas vadītājs, tālr. 22492615, e-pasts: vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv.
5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks	
Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2026. gada 19. augustam plkst. 12.00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv. 
6. Līguma nosacījumi
6.1. Līguma izpildes laiks: 2 mēneši no līguma noslēgšanas.
6.2. Līguma izpildes vieta: Kalna iela 12A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads.
6.3. Apmaksa: līgums ar pēcapmaksu. Apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
7. Objekta apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas ir vēlama, lai izvairītos no būtiskām kļūdām aprēķinos un tehniskajos risinājumos un lai pasākumi objektā tiktu plānoti atbilstoši reālajai situācijai, nevis virspusējiem pieņēmumiem vai sākotnējai informācijai. 
Kontaktpersona - Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Vecumnieku pagasta nodaļas vadītājs Lauris Mediņš, tālr. 22492615.
8. Prasības pretendentam
8.1. Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, kura uz līguma slēgšanas dienu ir reģistrēta, licencēta un/vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīga nodarboties ar komercdarbību un veikt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu.
8.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piedāvājumu paraksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno paraksttiesīgās personas izdota pilnvara.
9. Iesniedzamie dokumenti
Finanšu piedāvājums (atbilstoši 2. pielikumam).
10. Piedāvājuma izvēles kritērijs
10.1. Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst cenu aptaujas noteikumiem (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības). 
10.2. Vērtējot piedāvājumu, tiek ņemta vērā piedāvājuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa.


Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja vietnieks                                        Ingars Štelfs

1. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Skeitparka rampu un bērnu rotaļu laukuma konstrukciju krāsojuma atjaunošana Vecumniekos
Identifikācijas numurs VAP/2-1/2026/28

[bookmark: _Hlk236142582]
 1. Darba uzdevums
	Veikt skeitparka rampu un bērnu rotaļu laukuma konstrukciju virsmu sagatavošanu un pārkrāsošanu, nodrošinot ilglaicīgu aizsardzību pret atmosfēras iedarbību, UV starojumu, mitrumu un mehānisko nodilumu.
2. Objektu raksturojums
2.1.  Skeitparka rampas:
2.1.1. konstrukcijas izgatavotas no mitrumizturīga finiera saplākšņa. Karkass izgatavots no koka brusām.
2.1.2. objekts atrodas zem klajas debess.
2.1.3. konstrukcijas pakļautas nokrišņu, saules starojuma un intensīvas mehāniskās slodzes iedarbībai.
2.1.4. detaļu malas ir pārklātas ar elastīgu aizsargkrāsu, kas veido izturīgu aizsargslāni un samazina koksnes piebriešanas risku.
2.1.5. sānu malas ir nokrāsotas pelēkā tonī. Rampu formas un pārkrāsojamā laukuma izmērus skatīt Tehniskās specifikācijas pielikumā.

2.2.  Bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas sastāv no:
2.2.1. krāsotiem koka balstu stabiem;
2.2.2. krāsotiem metāla stieņiem un margām.
2.2.3. mitrumizturīga finiera saplākšņa elementiem;
2.2.4. PVC materiāla skrūvju uzlikām;
2.2.5. Objekts atrodas zem klajas debess.
2.2.6. konstrukciju formas un pārkrāsojamā laukuma izmērus skatīt Tehniskās specifikācijas pielikumā.

3. Darbu apjoms un veicamie darbi (detalizētu iekārtu veidu un aprakstu skatīt Tehniskās specifikācijas pielikumā) 
3.1. Pārkrāsojamās virsmas kopējais orientējošais apjoms – 162,58 m2.
3.2. Skeitborda rampām jāpārkrāso tikai iekārtu sānu malas. Skrituļošanas virsmas nav jākrāso. Bērnu rotaļu laukuma konstrukcijām ir jāpārkrāso visas virs zemes esošās daļas.
3.2.1. Izpildītājs nodrošina visus darbam nepieciešamos materiālus, instrumentus un mehānismus; veicot darbus, ievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības; darbu laikā nodrošina bērnu un citu apmeklētāju drošību, norobežojot darba zonu.
3.2.2. bojāto vietu identificēšana;
3.2.3. virsmu attīrīšana no netīrumiem, putekļiem, aļģēm un citiem nosēdumiem;
3.2.4. atslāņojušās krāsas noņemšana;
3.2.5. bojāto vietu slīpēšana;
3.2.6. virsmu attaukošana pirms krāsošanas;
3.2.7. nepieciešamības gadījumā koka un saplākšņa defektu aizpildīšana ar ārdarbiem paredzētu špakteli;
3.2.8. metāla elementu attīrīšana no korozijas līdz stingrai pamatnei;
3.2.9. gruntēšana atbilstoši pamatnes materiālam;
3.2.10. metāla virsmām pirms krāsošanas jāuzklāj pretkorozijas grunts;
3.2.11. divu sedzošu krāsas kārtu uzklāšana;
3.2.12.  darbu vietas sakopšana pēc darbu pabeigšanas;
3.2.13. visu darba procesā radušos atkritumu izvešana uz licencētu atkritumu apsaimniekošanas vietu.
4. Prasības 
4.1. Prasības krāsām:
4.1.1. krāsu tonis pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāju;
4.1.2. paredzētas ekspluatācijai ārpus telpām;
4.1.3. ūdens bāzes vai cita videi draudzīga sastāva;
4.1.4. piemērotas bērnu rotaļu laukumu konstrukcijām; 
4.1.5. atbilstošas spēkā esošo Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

4.2. Kvalitātes prasības pēc darbu pabeigšanas:
4.2.1. pārklājumam jābūt vienmērīgam;
4.2.2. nedrīkst būt notecējumi, burbuļi, plaisas vai nepārkrāsotas vietas;
4.2.3. krāsas tonim jābūt vienmērīgam visā virsmā;
4.2.4. pārklājumam jānodrošina pilnīga pamatnes nosegšana;
4.2.5. darbus pieņemšanu Pasūtītājs apliecina ar pieņemšanas-nodošanas akta, ko iesniedz Izpildītājs, parakstīšanu.

4.3.  Garantijas prasības
Izpildītājam jānodrošina darbu un materiālu garantija ne mazāka par 12 mēnešiem no darbu pieņemšanas dienas.
Garantijas laikā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš defektus, kas radušies nekvalitatīvas darbu izpildes vai izmantoto materiālu neatbilstības dēļ.

Tehniskās specifikācijas pievienots pielikums atsevišķā datnē.






2. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Skeitparka rampu un bērnu rotaļu laukuma konstrukciju krāsojuma atjaunošana Vecumniekos 
Identifikācijas numurs VAP/2-1/2026/28
    
	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu/ līguma izpildes atbildīgo personu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	


Iepazinies ar cenu aptaujas “Skeitparka rampu un bērnu rotaļu laukuma konstrukciju krāsojuma atjaunošana Vecumniekos”,  identifikācijas numurs VAP/2-1/2026/28, noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, piedāvāju veikt minēto pakalpojumu par šādu līgumcenu:
	Darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
	Piedāvājuma cena, EUR bez PVN

	Skeitparkā
	

	Bērnu rotaļu laukumā
	

	Kopā
	


	PVN 21%
	

	Cena kopā ar PVN, EUR
	


 Finanšu piedāvājumā cenai ir jābūt norādītai euro (EUR), norādot un aprēķinot piedāvāto cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata. 
Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā administrācijas un transporta izmaksas (ieskaitot materiālu nogādi līdz objektam), kā arī iespējamie sadārdzinājumi un visi riski un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un tiem pielīdzināmie maksājumi. 
Apliecinu, ka pretendenta rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi Tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildei, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo darbu izpildi.
Apstiprinu, ka veikto darbu  un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir __ (___________) mēneši. Skatīt Tehniskās specifikācijas 4.3. punktu “Garantijas prasības”.
Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts[footnoteRef:1]: [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 

	

	Datums:
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
