Iepirkuma “Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) sekošanas iekārtu noma” nolikums
identifikācijas Nr. BAP/2026/2-1/33

1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
IEPIRKUMĀ
“Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) sekošanas iekārtu noma ”
identifikācijas Nr. BAP/2026/2-1/33

	Nr. p.k.
	Prasību apraksts
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	1.
	Nepieciešamais GPS sekošanas iekārtu skaits 
(modelis, marka, ražotājs)
	63

	2.Tehniskie parametri

	2.1.
	Iekārtas barošanas spriegums no 10 līdz 30V.
	

	2.2.
	Iekārtas darbības temperatūra atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.
	

	2.3.
	GPS uztvērēja jūtība ne sliktāka kā – 161dBm.
	

	2.4.
	Iekārtas precizitāte, pieļaujamā kļūda koordinēšanu noteikšanai (+/-) no 4 m līdz 10m. 
	

	2.5.
	Atšķirība starp GPS rādījumu un Odometra rādījumu
nedrīkst būt lielāka par 5%.
	

	2.6.
	Izsekošanas sistēmai jābūt pieejamai Eiropas Savienības dalībvalstu kartēm.
	

	2.7.
	Izsekošanas sistēmai jānodrošina darbība valsts valodā.
	

	2.8.
	Piekļuves iespēja sistēmai un atskaitēm 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.
	

	2.9.
	Piekļuve Sistēmai lietošanai, izmantojot interneta pārlūkprogrammas bez papildu programmas instalēšanas.
	

	2.10.
	Piedāvātajām mobilo sakaru operatoru SIM kartēm jānodrošina netraucēta regulāra GPRS datu pārraide visā Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā.
	

	2.11.
	Gadījumos, kad nav iespējama GSM/GPRS datu pārraide, dati tiek uzkrāti Iekārtas iekšējā atmiņā un nosūtīti uz datu bāzes serveri brīdī, kad pārklājums atkal kļūst pieejams.
	

	2.12.
	Sistēma pilnībā tiek uzturēta uz piegādātāja servera, ar piegādātāja SIM kartēm.
	

	2.13.
	Sistēma nodrošina automātisku paziņojumu un atgādinājumu nosūtīšanu (e-pasts, sms).
	

	2.14.
	Iespēja izveidot apakškontus un noteikt tiem informācijas pieejamības līmeņus.
	

	2.15.
	Maršrutu vēstures saglabāšana ne mazāk kā 3 gadi.
	

	
3.Ģeogrāfiskajās kartēs attēlojamās funkcijas

	3.1.
	Transportlīdzekļa darbības kontrole reālajā laikā: motora režīms, brauciena galamērķi, braukšanas ātruma pārskatīšana, parkošanās vietas.
	

	3.2.
	Vēstures pārskats: braucienu reālā animācija kartē, parkošanās vietu un laiku uzrādi, braucienu dati – nobrauktais ceļš, brauciena laiks, lielākais ātrums.
	

	4.Sistēmas atskaišu nodrošināšana

	4.1.
	Iespēja atskaitēs izvēlēties periodu un apstāšanās intervālus (mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķas nedēļas dienu/-as (piem. sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes – no/līdz).
	

	4.2.
	Informācija par nobrauktajiem maršrutiem, attālumiem (apdzīvota vieta, adrese, laiks (hh:mm) no/līdz, nobrauktais attālums (km)).
	

	4.3.
	Informācija par braukšanas ātrumu (apdzīvota vieta, laiks (hh:mm) no/līdz, nobrauktais attālums (km), ātrums (km/h)).
	

	4.4.
	Stāvvietu (vai apstāšanās vietu) uzskaite (apdzīvota vieta, adrese, laiks (hh:mm) no/līdz, ilgums (stundas, minūtes)).
	

	4.5.
	Sistēma nodrošina automātisku ceļazīmes izveidi par dienu vai laika periodu līdz mēnesim ar informāciju (izbraukšanas/iebraukšanas punkts, laiks izbraucot/iebraucot, laiks pavadīts ceļā un gala punkta, kilometri starp punktiem). Sistēma nodrošina ceļazīmes koriģēšanu pēc transportlīdzekļa odometra faktiskajiem rādītājiem.
	

	4.6.
	Iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot „PDF” un „Excel” formātos.
	

	5.Sistēmas darbības nodrošināšana

	5.1.
	Bezmaksas pasūtītāju darbinieku apmācība par iekārtām un sistēmas lietošanu.
	

	5.2.
	Bezmaksas GPS sekošanas sistēmas pakalpojumu jauninājumi.
	

	5.3.
	Bezmaksas iekārtu pārkonfigurēšana.
	

	5.4.
	Defektu novēršanas laiks 3 darba dienas.
	

	5.5.
	Pretendentam jānodrošina klientu atbalsta tālrunis, darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.17:00.
	




	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
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